Zmodyfikowana tabela robót rozbiórkowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości do 4,5cm | m2 | 744 |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości do 6,5cm | m2 | 1134 |
| 3 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości do 13,5cm | m2 | 688 |
| 4 | Rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12cm | m2 | 16,4 |
| 5 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 207,2 |
| 6 | Rozbieranie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2 | m2 | 102,4 |
| 7 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 15 cm o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 255,8 |
| 8 | Rozbiórka kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 5 cm - analogia | m2 | 117,7 |
| 9 | Rozbiórka płyt drogowych betonowych sześciokątnych 15cm | m2 | 673,7 |
| 10 | Rozebranie podbudowy z żużlu o grubości 18,5cm | m2 | 1873,1 |
| 11 | Rozebranie podbudowy z żużlu o grubości 31,5cm | m2 | 1143 |
| 12 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm , na podsypce cementowo - piaskowej | m | 566,2 |
| 13 | Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm , na podsypce cementowo - piaskowej | m | 59,9 |
| 14 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej | m | 226,7 |
| 15 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | m3 | 43,827 |