- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne – 140,95m3,

- warstwa odsączająca – 394m2,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowane mechaniczne – 394m2,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm – 278,20m2,

- nawierzchnia z płytek integracyjnych 35x35x5cm koloru żółtego (jaskrawy) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 2,8m2,

- nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca gr. 6cm AC 16 W 50/70 dla KR2 – 67m2,

- nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna gr. 5cm AC 11 S 50/70 dla KR2– 112m2,

- krawężniki betonowe 15x30cm na ławie – 161,80mb,

- obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej – 53mb,

- oznakowanie pionowe: przymocowanie znaków (D-6 2szt., T-27 2szt., B-33 1 szt.z przestawienia, D-18 1szt., D18a 2szt., T-292szt.), słupki do znaków drogowych o śr. Rur do 50mm: 5szt. + 1 szt. z przestawienia, przestawienie znaku drogowego B-33 – 1 szt.

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe ( P-10: 12m2; P-14: 1,125m2; P-18: 5,40m2; P-20: 5,04m2; P-24: 1,52m2– 25,085m2,

- oznakowanie poziome – powierzchnia malowana kolor niebieski – 12m2

- humusowanie z obsianiem skarp gr. 5cm – 90m2,

- ułożenie rur ochronnych z PCW śr. do 110mm w wykopie – 15,00mb,

- ułożenie rur ochronnych z PCW śr. do 160mm w wykopie – 12,00mb,

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy):

 - branża drogowa